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1.
pH  elektrody  kombinované standardní



laboratorní

Kat. č.
Název výrobku

Typ
        Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití



12121
pH kombinovaná standardní 
HC 103

3.580,-

přesnost, rychlost odezvy, pH 0…14

12221
pH kombinovaná standardní 
HC 103+

4.080,-

přesnost, dlouhodobá stabilita, rychlost









odezvy, vys. reprodukovatelnost pH 0…14

12222
pH kombinovaná standardní 
HC 103-vfr
4.080,-

přesnost, vysoká rychlost odezvy, pH 0…14

12122
pH kombinovaná dlouhá
HC 104

4.080,-

dlouhá, jinak jako HC 103



12132
pH kombinovaná

HC 105

4.950,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 103

12232
pH kombinovaná

HC 105+

5.080,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 103+

12123
pH kombinovaná vysokotepl.
HC 107

4.420,-

vysokoteplotní; jinak jako HC 103


12124
pH kombinovaná dlouhá
HC 108

4.930,-

délka na zakázku, jinak jako HC 103

12111
pH kombinovaná standardní
HC 113

3.230,-
         
zvýš. mech. odolnost, vyšší rychlost odezvy, stab 

12211
pH kombinovaná standardní
HC 113+

4.080,-
         
zvýš. mech. odolnost, přesnost, dlouhodobá








stabilita, rychlost  odezvy, pH 0…12,5

12175
pH kombinovaná standardní
HC 113-vfr
4.080,-
         
velmi rychlá odezva pro speciální měření (pH tit-









race) i pro přesná a rychlá laboratorní měření 
12216
pH kombinovaná standardní
HC 113-G
3.450,-
         
HC 113 s viskózním referentním elektrolytem
12112
pH kombinovaná dlouhá
HC 114

4.080,-

dlouhá, jinak jako HC 113



12131
pH kombinovaná

HC 115

4.850,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 113


12231
pH kombinovaná

HC 115+

4.980,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 113+

12113
pH kombinovaná nízkotepl.
HC 116

4.360,-

nízkoteplotní, jinak jako HC 113



12114
pH kombinovaná vysokotepl.
HC 117

4.420,-

vysokoteplotní, jinak jako HC 113


12117
pH kombinovaná dlouhá
HC 118

4.930,-

délka na zakázku, jinak jako HC 113


12141
pH kombinovaná vpichová
HC 123  (=HC 123-FES)
3.560,-
zvýš. mech. odolnost, viskózní elektrolyt

12142
pH kombinovaná vpichová
HC 124  (=HC 124-FES)
3.560,-
dlouhá vpichová, jinak jako HC 123-FES


12143
pH kombinovaná vpichová
HC 127  (=HC 127-FES)
3.980,-
vysokoteplotní vpichová, jinak jako HC 123-FES
12151
pH kombinovaná semimikro
HC 133  (=HC 133-FES)
4.040,-
malé objemy, zvýšená mech. odolnost

12152
pH kombinovaná semimikro
HC 134  (=HC 134-FES)
4.040,-
dlouhá semimikro, jinak jako HC 133-FES


12153
pH kombinovaná semimikro
HC 139  (=HC 139-FES)
4.040,-
semimikro pH 0 až 14, jinak jako HC 133-FES

12161
pH kombinovaná standardní
HC 143

3.580,-

rozt. s nízk. vodivostí, emulze, susp.

12171
pH kombinovaná standardní
HC 144

3.710,-

měření v mléce a mléčných výrobcích

12115
pH kombinovaná standardní
HC 144-M
3.880,-

všeob. využití, viskóz. elektrolyt, ovocné a mléčné výr. 
12181
pH kombinovaná standardní
HC 145

4.620,-

dvojitý solný můstek; proti sraženinám

12172
pH kombinovaná speciální
HC 146

4.480,-

měř. a titrace v led. kys. octové, olejích a 









ropných produktech

12163
pH kombinovaná

HC 147

4.420,-

vysokoteplotní, jinak jako HC 143


12173
pH kombinovaná speciální
HC 148

4.480,-

pro titrace v ethylalkoholu



12191
pH kombinovaná mikro
HC 153  (=HC 153-FES)
4.640,-
velmi malé objemy, rychlost odezvy, pH 0-13

12192
pH kombinovaná mikro
HC 154  (=HC 154-FES)
4.740,-
velmi malé objemy, pH 0-14

12201
pH kombinovaná dotyková
HC 163  (=HC 163-FES)
4.640,-
ploché vzorky dotykem, celoskleněná


12214
pH kombinovaná plastová
HC 173-SC
3.050,-

ref. elektrolyt: viskózní, rozebíratelná,









samočistící
 

12212
pH kombinovaná plastová 
HC 175

4.640,-

rozebíratelná čistitelná diafragma, 

12411
pH kombinovaná speciální
HC 13-43-PtD
4.950,-
         
platinová diafragma zajišťující nejpřesnější









měření, dále do prostředí s nízkou iontovou









silou (vodivostí), emulzí a suspenzí

12311
pH kombinovaná speciální
HC 113-PtD
4.950,-
         
měření v prostředí fluoridů, platinová 









diafragma

Poznámka: 
- Nejčastěji používané elektrody: typy: HC.113, HC.103, apod.  …  zdůrazněny tučným písmem.

- Všechny zúžené elektrody řady HC 12x, HC 13x, HC 15x a HC 163 jsou vyráběny pouze

   
v provedení FES (technická informace viz str. 3).

- Součástí dodávky ke všem elektrodám je krytka na elektrodu, příslušné referentní elektrolyty,

   
Uchovávací roztok pro pH elektrodu a návod se zárukou. 
     
- Konektory k laboratorním pH elektrodám: BNC zahrnuté v ceně, příplatek za konektor DIN 19262: 




       zdarma




+800,- Kč
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2.
pH  elektrody kombinované FES



laboratorní

Provedení FES pH kombinovaných a dalších elektrod je původní technologický postup při výrobě elektrody, vyvinutý firmou THETA ´90. Vyznačuje se vysokou přesností měření a reprodukovatelností naměřených hodnot. Dalšími vlastnostmi jsou zvýšená rychlost odezvy na změnu pH v roztoku, lepší stabilita parametrů, menší hystereze a velmi rychlá schopnost ustálení hodnot v nepufrovaných roztocích resp. v běžných vodách a roztocích. 

Kromě uvedených vlastností dává provedení FES elektrodě samočistící schopnost, která zajišťuje zvýšenou odolnost měrných částí elektrody proti ulpívání vápenatých, hořečnatých a dalších sloučenin na bázi uhličitanů a síranů, dále odolnost proti usazování sloučenin železa, manganu apod. Dále je zde posílena odolnost proti usazování vrstev organického původu včetně olejů a tuků.

Kat. č.
Název výrobku

Typ
        Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití



12121F
pH kombinovaná standardní 
HC 103-FES
4.480,-

přesnost, rychlost odezvy, pH 0…14

12221F
pH kombinovaná standardní 
HC 103-FES+
4.650,-

přesnost, dlouhodobá stabilita, rychlost









odezvy, vys. reprodukovatelnost pH 0…14

12122F
pH kombinovaná dlouhá
HC 104-FES
4.750,-

dlouhá, jinak jako HC 103-FES



12132F
pH kombinovaná

HC 105-FES
4.420,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 103-FES
12232F
pH kombinovaná

HC 105-FES+
4.720,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 103+FES
12123F
pH kombinovaná vysokotepl.
HC 107-FES
4.550,-

vysokoteplotní; jinak jako HC 103-FES


12124F
pH kombinovaná dlouhá
HC 108-FES
4.880,-

délka na zakázku, jinak jako HC 103-FES
12111F
pH kombinovaná standardní
HC 113-FES
4.080,-
         
zvýš. mech. odolnost, vyšší rychlost odezvy, stab
12211F
pH kombinovaná standardní
HC 113-FES+
4.230,-
         
zvýš. mech. odolnost, přesnost, dlouhodobá
12321F
pH kombinovaná speciální
HC 113-PtD-FES
   5.350,-
         
měření v prostředí fluoridů, platin. diafragma,








přesné měření, stabilita

12216F
pH kombinovaná standardní
HC 113-G-FES
3.450,-
         
HC 113-FES s viskózním referentním elektrolytem
12112F
pH kombinovaná dlouhá
HC 114-FES
4.410,-

dlouhá, jinak jako HC 113-FES



12131F
pH kombinovaná

HC 115-FES
4.410,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 113-FES


12231F
pH kombinovaná

HC 115-FES+
4.710,-

dvojitý solný můstek, jinak jako HC 113+FES
12113F
pH kombinovaná nízkotepl.
HC 116-FES
4.740,-

nízkoteplotní, jinak jako HC 113-FES


12114F
pH kombinovaná vysokotepl.
HC 117-FES
4.410,-

vysokoteplotní, jinak jako HC 113-FES


12117F
pH kombinovaná dlouhá
HC 118-FES
4.910,-

délka na zakázku, jinak jako HC 113-FES


12141F
pH kombinovaná vpichová
HC 123-FES
3.560,-

zvýš. mech. odolnost, viskózní elektrolyt

12142F
pH kombinovaná vpichová
HC 124-FES
3.560,-

dlouhá vpichová, jinak jako HC 123-FES


12143F
pH kombinovaná vpichová
HC 127-FES
3.980,-

vysokoteplotní vpichová, jinak jako HC 123-FES
12151F
pH kombinovaná semimikro
HC 133-FES
4.040,-

malé objemy
12351F
pH kombinovaná semimikro
HC 133-FES-PtD
4.950,-

platinová diafragma, malé objemy, chem. odolnost 

12152F
pH kombinovaná semimikro
HC 134-FES
4.040,-

dlouhá semimikro, jinak jako HC 133-FES


12153F
pH kombinovaná semimikro
HC 139-FES
4.040,-

semimikro pH 0 až 14, jinak jako HC 133-FES
12161F
pH kombinovaná standardní
HC 143-FES
4.080,-

rozt. s nízk. vodivostí, emulze, susp.

12162F
pH kombinovaná standardní 
HC 143-Cl-FES
4.080,-

vzorky s chlorem, menší přesnost, pH 0-13 

12171F
pH kombinovaná standardní
HC 144-FES
4.580,-

měření v mléce a mléčných výrobcích

12115F
pH kombinovaná standardní
HC 144-M-FES
4.280,-

všeob. využití, viskóz. elektrolyt, ovocné a mléčné výr. 
12181F
pH kombinovaná standardní
HC 145-FES
4.580,-

dvojitý solný můstek; proti sraženinám

12172F
pH kombinovaná speciální
HC 146-FES
4.920,-

měř. a titrace v led. kys. octové, olejích a 









ropných produktech

12163F
pH kombinovaná

HC 147-FES
4.580,-

vysokoteplotní, jinak jako HC 143-FES


12173F
pH kombinovaná speciální
HC 148-FES
4.920,-

pro titrace v ethylalkoholu



12174F
pH kombinovaná speciální
HC 149-FES
4.710,-

pro titrace ve směsi ethanol - toluen


12191F
pH kombinovaná mikro
HC 153-FES
4.440,-

velmi malé objemy, rychlost odezvy, pH 0-13

12192F
pH kombinovaná mikro
HC 154-FES
4.540,-

velmi malé objemy, pH 0-14

12201F
pH kombinovaná dotyková
HC 163-FES
4.640,-

ploché vzorky dotykem, celoskleněná


12214F
pH kombinovaná plastová
HC 173-FES
3.980,-

ref. elektrolyt: viskózní
 

12212F
pH kombinovaná plastová 
HC 175-FES
4.750,-

rozebíratelná čistitelná diafragma, 




       zdarma




+750,- Kč
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3.
pH elektrody s teplotním čidlem


laboratorní + průmyslové
Do elektrod lze zabudovat teplotní čidla Pt 1000, Ni 1000, Pt 100, NTC termistor 3k0 a další dle dohody. V provede-

ní pro přístroje WTW se dodávají elektrody s teplotním čidlem Pt 1000, DIN konektorem a vyvedeným banánkem.

Do jiných přístrojů jsou elektrody provedeny podle dohody, nejčastěji s vícežilovým kabelem pro elektrodu a teplotní

čidlo.


Příplatek za teplotní čidlo: +850,- Kč

4.
průmyslové pH  elektrody  kombinované 


      průmyslové
Kat. č.
Název výrobku
Typ
    Cena bez DPH 21 %  /ks/
Specifická vlastnost, užití



22114
pH kombinovaná
HC 242

3.450,-

samočistící, pro odpadní vody s křemičitany apod., zvýšená 







mech. odolnost


22115
pH kombinovaná
HC 243

3.450,-

pro odpadní vody apod., zvýšená mech. odolnost


22129
pH kombinovaná
HC 248

5.100,-

do prostředí s organickými rozpouštědli (ethanol, aceton apod.)

22117
pH kombinovaná
HC 253 = HC 255



22116
pH kombinovaná
HC 255

4.580,-

samočistící, pro odpadní vody apod., zvýšená mech. odolnost,

22144
pH kombinovaná
HC 255-Ca
4.850,- 

samočistící, do prostředí se zvýšeným obsahem Ca2+, Mg2+  







a CO2

21119
pH kombinovaná
HC 253-Cl = HC 255-Cl
21118
pH kombinovaná
HC 255-Cl
4.580,-

samočistící, totéž, navíc do prostředí s vyššími koncentracemi 

22120
pH kombinovaná
HC 255-SP
5.030,-

HC 255 se závitem Pg 13,5 a „euro“konektorem SN6

22121
pH kombinovaná
HC 255-SK
4.730,-

HC 255 se závitem Pg 13,5 a kabelem


22123
pH kombinovaná
HC 255-C
5.300,-

HC 255 do čelních tyč. snímačů THETA ´90, konektor
22223
pH kombinovaná
HC 255-CB
5.300,-

HC 255 do čelních tyč. snímačů, konektor BNC
22323
pH kombinovaná
HC 255-Ck
5.300,-

HC 255 do čelních tyč. snímačů, s vyvedeným kabelem
22124
pH kombinovaná
HC 257

4.680,-

pro vysoké teploty, jinak jako HC 255


22128
pH kombinovaná
HC 265

3.450,-

tlakově odolná do 6 bar
22158
pH kombinovaná
HC 265-LT
5.350,-

tlakově odolná do 6 bar, nízkoteplotní, 2 roky záruka
22160
pH kombinovaná
HC 266

4.600,-

samočistící, tlakově nezávislá do 10 bar, 2 roky záruka
22161
pH kombinovaná
HC 266-SP
5.050,-

samočistící, tlakově nezávislá do 10 bar, 2 roky záruka
22159
pH kombinovaná
HC 267

4.950,-

vysokoteplotní, samočistící, tlakově nezávislá do 10 bar
22162
pH kombinovaná
HC 203-PP
5.050,-

do prostředí fluoridů, do silně alkal. a silně kyselé oblasti
22163
pH kombinovaná
HC 265-Y
4.650,-

tlakově nezávislá, do silně alkal. a silně kyselé oblasti
22164
pH kombinovaná
HC 267-Ca
5.200,-

vysokoteplotní, tlakově nezávislá, do prostředí se zvýše-








ným obsahem Ca2+, Mg2+  a CO2, 2 roky záruka
22272
pH kombinovaná
HC 272

4.850,-

plastové tělo, samočistící, tlaková, pro běžné použití


22163
pH kombinovaná
HC 298

5.150,-

univerzální, tlakově odolná do 10 bar, samočistící, 








se 2 různými diafragmami, zvýšená odolnost proti všem








nečistotám, široký teplotní rozsah, 2 roky záruka
22282
pH kombinovaná
HC 365

6.750,-

samočistící, tlaková, vysoká odolnost proti znečištění


22283
pH kombinovaná
HC 367-Ca
6.950,-

vysokoteplotní, samočistící, tlaková, pro vysoce







mineralizované vody, vysoká odolnost proti znečištění
1. Poznámka: Příplatky za jednotlivá provedení (viz též odst. 27) 


pH kombinovaná
HC …..-SP
+450,-

všechna provedení se závitem Pg 13,5 a „euro“kon. (S8)

pH kombinovaná
HC …..-SK
+350,-

všechna provedení se závitem Pg 13,5 a kabelem


pH kombinovaná 
HC …..-G1/2
+350,-

všechna provedení se závitem G1/2“ na čepičce a kabelem

pH kombinovaná
HC ….. -G3/4
+450,-

všechna provedení se závitem G3/4“ na čepičce s kabelem

pH kombinovaná
HC ….. -C, -CB, „-Ck“      +720,-
všechna provedení „-C“, „-CB“ (s konektorem), „-Ck“ (s kabelem)
2. Poznámka: Elektrody s vyvedeným pevným kabelem se dodávají standardně s délkou kabelu 2 m, který je na konci rozholen do svorkovnice. Provedení s konektorem BNC (montáž zdarma) nebo s jinou délkou kabelu nutno uvést v objednávce. 

5.
pH elektrody s bočním vývodem



     podle dohody
6.
Samostatné  pH  elektrody (měří v páru s referentní elektrodou)
      laborat. + prům.
Kat. č.
Název výrobku
Typ
        Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití



32111
pH samostatná
HE 313

3.550,-

zvýšená mechanická odolnost, samočistící, FES


32112
pH samostatná
HE 303

3.550,-
           
do silně alkalické a silně kyselé oblasti, samočistící, FES
32113
pH samostatná
HE 317

3.750,-

vysokoteplotní, samočistící, FES




7.
Redoxní elektrody kombinované s gel. elektrolytem 

průmyslové
Kat. č.
Název výrobku

Typ
        Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


42116
redox kombinovaná Pt
ORC 255
4.580,-

zvýš.  životnost, dvoumůstková, viskóz. elektrolyt

42117
redox kombinovaná Pt
ORC 255-C
5.300,-

ORC 253 do čelních tyč.snímačů THETA ´90

42120
redox kombinovaná Au
ORC 255-Au
4.880,-

zlatá redox pro kyanidy



42121
redox kombinovaná Pt
ORC 265
3.580,-

samočistící, tlakově odolná do 6 bar



42121
redox kombinovaná Pt
ORC 265-Ca
4.580,-

do prostředí s vysokou mineralizací,









samočistící, tlakově odolná do 6 bar



42122
redox kombinovaná Pt
ORC 266
4.600,-

samočistící, tlakově nezávislá do 10 bar 

42132
redox kombinovaná Au
ORC 266-Au
4.800,-

zlatá, samočistící, tlakově nezávislá do 10 bar 

42133
redox kombinovaná Pt
ORP 273
3.280,-

celá v plastovém pouzdře
Poznámka: Provedení elektrod: viz odst. 4, 27

0009

8.
Redoxní elektrody kombinované 




laboratorní

Kat. č.
Název výrobku

Typ
       Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


42123
redox kombinovaná Pt
ORC 102
3.480,-

gelový ref. elektrolyt


42124
redox kombinovaná Pt
ORC 103
3.480,-

standardní 




42125
redox kombinovaná Pt
ORC 104
3.480,-

plastová, jinak jako ORC 103

42126
redox kombinovaná Pt
ORC 105
4.520,-

s dvojitým solným můstkem

42127
redox kombinovaná Pt
ORC 105-plast.
4.850,-

plastová s dvojitým solným můstkem

41128 
redox kombinovaná Pt
ORC 103-BAZ
3.750,-

podle ČSN ….  přesný redox potenciál v bazé-









nové vodě, bez kalibrace




42129
redox samostatná Pt
ORE 313
3.480,-

bez referentní elektrody v jednom těle


Poznámka: Použité zkratky: měrná elektroda: Pt ... platinová, Au ... zlatá; prům. ... průmyslové provedení. 

Příplatek za zlatou měrnou elektrodu

 ...
 + 980,-
9.
Iontově selektivní  elektrody





laboratorní 

Kat. č.
Název výrobku

Typ
      Cena bez DPH 21 %
             Specifická vlastnost, užití


51111
Amoniová

NH4+

6.050,-

plastová membrána s ionoforem


51112
Amoniová kombinovaná
NH4+

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle


51113
Baryová


Ba2+

6.050,-

plastová membrána s ionoforem


51114
Baryová
kombinovaná
Ba2+

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle 

51115
Bromidová

Br -

6.050,-

plastová membrána s ionoforem 

51116
Bromidová kombinovaná
Br -

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle

51117
Draslíková

K+

6.050,-

plastová membrána s ionoforem


51118
Draslíková kombinovaná
K+

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle

51119
Dusičnanová

NO3-

6.050,-

plastová membrána s ionoforem


51120
Dusičnanová kombinovaná
NO3-

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle

51121
Fluoridová

F-

8.900,-

anorganická membrána


51122
Fluoridová kombinovaná
F-

8.950,-

s ref. elektrodou v jednom těle, úspora rozt. TISAB
51123
Fluoroborátová

BF4-

6.050,-

plastová membrána s ionoforem


51124
Fluoroborátová kombinovaná
BF4-

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle

51127
Chloridová

Cl-

6.050,-

anorganická membrána



51128
Chloridová kombinovaná
Cl-

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle

51129
Chloristanová 

ClO4-

6.050,-

plastová membrána s ionoforem


51130
Chloristanová kombinovaná
ClO4-

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle

51131
Jodidová

J-

6.050,-

anorganická membrána



51132
Jodidová kombinovaná
J-

6.080,-

          s referentní elektrodou v jednom těle

51133
Kyanidová

CN-

6.050,-

anorganická membrána



51134
Kyanidová kombinovaná
CN- 

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

51135
Lithiová


Li+

6.050,-

plastová membrána s ionoforem


51136
Lithiová kombinovaná
Li+

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

51137
Měděná


Cu2+

6.050,-

anorganická membrána



51138
Měděná
kombinovaná
Cu2+

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

51139
Olověná


Pb2+

6.050,-

anorganická membrána

51140
Olověná
kombinovaná
Pb2+

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle
51143
Rhodanidová

SCN-

6.050,-

anorganická membrána



51144
Rhodanidová kombinovaná
SCN-

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

51145
Sirníková

S2-

6.050,-

anorganická membrána



51146
Sirníková kombinovaná
S2-

6.080,-,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

51149
Sodíková skleněná
Na+

6.050,-

skleněná membrána citlivá na sodné ionty

51150
Sodíková skleněná komb.
Na+

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

51151
Stříbrná


Ag+

6.050,-

anorganická membrána



51152
Stříbrná kombinovaná
Ag+

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

51153
Vápníková

Ca2+

6.050,-

plastová membrána s ionoforem

51154
Vápníková kombinovaná
Ca2+

6.080,-

             s referentní elektrodou v jednom těle

10.
Plynové a speciální selektivní sondy


laboratorní + průmyslové
Kat. č.
Název výrobku

Typ
         
Cena bez DPH 21 %
            Specifická vlastnost, užití


51157
Plynová CO2 elektroda     
CDO 103
      6.750,-

selektivní na kysličník uhličitý

51158
Plynová NH3 elektroda     
AM 103
      
      6.750,-

selektivní na plynný amoniak
51168
Průmyslová amoniová sonda
    AM 265
      7.150,-

selektivní na amoniový ion NH4+,










samočistící, tlaková



51178
Průmyslová chloridová sonda
    SCL 265
      7.150,-

selektivní na chloridový ion Cl-,










samočistící, tlaková

51188-X
   Průmyslová iontově selektivní sonda
 SX 265
      7.150,-

selektivní na vybraný ion (X),

11.
Referentní  elektrody laboratorní




laboratorní
Kat. č.
Název výrobku

Typ
      Cena bez DPH 21 %
   Specifická vlastnost, užití


61111
Argentchloridová standardní
   RE 403
1.700,-
všeobecné využití,elektrolyt: rozt. 3M KCl 


61112
Argentchloridová standardní
   RE 403/i
1.800,-
pro ISE a další měření, elektrolyt: 3-3,5M KCl

61113
Argentchloridová standardní
   RE 404
2.450,-
přesná (snížená světlocitlivost) všeobecné využití 

61114
Argentchloridová standardní
   RE 404/i
2.950,-
pro ISE a další měření, precizní (snížená světlocitl.)


61115
Argentchloridová dvoumůstk.
   RE 405
1.750,-
keram. diafr., dvojitý solný můstek


61116
Argentchloridová dvoumůstk.
   RE 405/i
1.800,-
pro ISE a další měření, dvojitý solný můstek

61117 
Argentchloridová dvoumůstk. prec.  RE 406
2.950,-
precizní (snížená světlocitlivost), jinak jako RE 405 


61118 
Argentchloridová dvoumůstk. prec.  RE 406/i
2.450,-
precizní (snížená světlocitlivost), jinak jako RE 405/i

61119 
Kalomelová nasycená
   RE 413
1.800,-
všeobecné využití, elektrolyt: nasyc. r. KCl

61120
Kalomelová nasycená
   RE 413/i
1.900,-
pro ISE a další měření, elektrolyt: 3-3,5M  KCl

61121
Merkurosulfátová

   RE 416
2.800,-
elektrolyt: nasyc. rozt. K2SO4



61122 
Argentchloridová plast. dvoumůstk.  RE 415
2.900,-
celoplast. pro kyselé roztoky fluoridů apod.

61162 
Argentchloridová plast. dvoumůstk.  RE 475
4.300,-
čistitelná diafragma, celoplastová

12.
Referentní  elektrody průmyslové




průmyslové

Kat. č.
Název výrobku


Typ
     Cena bez DPH 21 %
  Specifická vlastnost, užití


61123
Argentchloridová standardní

RE 503

2.950,-
viskózní elektrolyt

61124
Argentchloridová vysokotlaká

RE 505

2.800,-
tlakově nezávislá




61125
Argentchloridová doplňovací

RE 507

3.650,-
s bočním vývodem pro ref. elektrolyt

61126
Argentchloridová speciální          
RE 575

4.400,-
s PP tělem, doplňovací, čistitelná diafragma

61127
Argentchloridová speciální         
RE 530

3.450,-
celoplastová pro agresivní roztoky

13.
Vodivostní  sondy – cely



laboratorní + průmyslové

Kat. č.
Název výrobku


Typ
    Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


61128
Celoskleněná laboratorní

KC 503

4.880,-
2-elektrodová platinová, k=1

61129
Celoskleněná laboratorní s teplot. čidl.
KC 503-T
5.250,-
2-elektrodová platinová, k=1, s teplot. čidlem
61130
Plastová laboratorní

KC 504

4.880,-
2-elektrodová platinová, k=1, plast. tělo


61131
Skleněná průmyslová a PP tělem
KC 513

4.880,-
2-elektrodová platinová, k=1

61132
Skleněná prům. s PP tělem a t. čidlem
KC 513-T
5.250,-
stejné jako KC 513, navíc má zabudo-








vané teplot. čidlo dle dohody (Pt 100, 









Pt 1000, Ni 1000 atd.), elektrody potažené









platinovou černí

61133
Celoskleněná provozní

KC 513-C
5.500,-
KC 513 do čelních tyč. snímačů THETA ´90
61133
Celoskleněná provozní

KC 513-T-Ck
5.950,-
KC 513 do čelních tyč. snímačů, zabudo-








vané teplot. čidlo dle dohody (Pt 100, 









Pt 1000, Ni 1000 atd.), vyvedený kabel

61134
Plastová provozní
  

KC 514

4.880,-
2-elektrodová s plast. tělem 


61135
Plastová provozní s teplotním čidlem
KC 514-T
5.250,-
2-elektrodová s plast. tělem a tepl. Čidlem








elektrody potažené platinovou černí

Poznámka: Jiné vodivostní elektrody (4-elektrodové, nerezové) podle dohody. Teplotní čidla: Pt 1000, Ni 1000, Pt 100 apod.

14.
Titrační  stříbrné a platinové elektrody



laboratorní

Kat. č.
Název výrobku

    Typ
       Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


61136
Kovová stříbrná kombinovaná   AgC 103
4.280,-
pro argentometrické titrace, indikační elda: Ag

61136
Kovová stříbrná kombinovaná   AgC 175
5.600,-
pro argentometrické titrace, indikační elda: Ag, dia-


s čistitelnou diafragmou



fragmu lze opakovaně vyčistit od zanášení AgCl

61139
Kovová chloridostříbrná komb.  AgC 147
5.600,-
pro argent. titrace v nevodném prostř., i.e.: Ag/AgCl

61141
Dvouelektrodová platinová
   BAT 103
5.250,-
pro biamperometrické popř. bipotenciometr. titrace

61142
Kombinovaná pH - Pt 
   PTP 103
5.150,-
pro oxidačně redukční titrace (pH + Pt elektroda v jednom těle)

61143
Kombinovaná pH - Ag
   AgH 108
5.250,-
pro argentometrické titrace (pH + stříbrná 








(kovová) v jednom těle) bez ref. elektrody

61144
Kovová stříbrná samostatná
   AgE 313
4.180,-
bez referentní elektrody v jednom těle, i.e.: Ag

61145
Kovová chloridostříbrná samost.  AgE 314
4.280,-
bez referentní elektrody v jednom těle, i.e.: Ag/AgCl 

61146
Kombinovaná  Pt-nerez 
   PTN 103
5.050,-
pro speciální oxidačně redukční titrace 

0018
15.
Chlorové a ozonové sondy (pro měření konc. chloru a O3 v bazénech a úpravnách vod)
  
Kat. č.
Název výrobku

Typ
        Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


61147
Amperometrická chlorová
CLC 265

4.850,-

standardní  průměr  12 mm,  výstupní  signál  
sonda otevřená, tlaková,




lineárně závisí na koncentraci, cca 0 až 1 mg


pro měření volného chloru




volného chloru / lt. odpovídá asi +5…+300 mV,








samočistící provedení a provedení FES (rychlá









odezva, vysoká přesnost), tlak. odolnost do 8 bar
61163
membránová chlorová 
CLC 203
             10.250,-

membránová sonda, bezúdržbová, samočistící 
sonda s výměnnými




provedení a provedení FES (rychlá odezva, vyso-

membránovými moduly




ká přesnost), dlouhodobě stabilní, do tlaku 1 bar
61164
membránová chlorová 
CLC 269 (2R)


otevřená chlorová sonda, bezúdržbová, samo-









čistící, speciální




61148
Amperometrická ozonová
OZC 265
4.850,-

standardní  průměr  12 mm,  výstupní  signál  
sonda otevřená, tlaková,




lineárně závisí na koncentraci O3, samočistící

pro měření rozpuštěného ozonu



provedení a provedení FES (rychlá odezva, 









vysoká přesnost), tlak. odolnost do 8 bar
16.
Sterilizovatelné  elektrody  pH  a  redox



průmyslové

Kat. č.
Název výrobku

Typ
     Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


61168
pH kombinovaná

HC 277

7.950,-

pro sterilizaci horkou parou (do +130 °C)


61169
redox kombinovaná
ORC 277
7.950,-

pro sterilizaci horkou parou (do +130 °C)


17.
Kyslíková  čidla
(plastová)



laboratorní + průmyslové

Kat. č.
Název výrobku

Typ
     Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


61150
Polarizační Clarkovo O2
OC 223 B
6.150,-
výměnné membránové nosiče, průměr 12 mm, bez TK

61151
Polarizační Clarkovo O2
OC 224

6.550,-
s teplot. čidlem v těle, jinak jako OC 223 B


61152
Polarizační Clarkovo O2
OC 253

6.350,-
výměnné membránové nosiče, průměr 25 mm

61153
Polarizační Clarkovo O2
OC 254-SC
6.450,-
samočistící kyslíková sonda (viz odst. 26) do čelních







tyčových snímačů THETA ´90, 


61154
Polarizační Clarkovo O2
OC 255

6.750,-
s teplot. čidlem v těle, jinak jako OC 253


61155
Galvanické čidlo O2
OC 256

5.950,-
připojitelné k milivoltmetru, bez teplot. komp.

61156
Galvanické čidlo O2
OC 266

6.750,-
s teplot. čidlem v těle – teplotně kompenzované,








připojitelné k milivoltmetru 
Poznámka: Součástí každého balení nové kyslíkové sondy je referentní elektrolyt v dostatečném množství a membránový modul – sonda je připravena ihned k nasazení. V případě potřeby lze doobjednat:
61160
Membránový modul navíc k O2 sondě
   980,-
cena totožná provšechny typy kyslíkových sond
61161
Referentní elektrolyt navíc k O2 sondě 60 ml
   980,-
nutné určit podle typu sondy 

61162
Nulovací roztok 60 ml


   780,-
roztok pro kontrolu signálu sondy při nulové








koncentraci kyslíku
18.
Teplotní  čidla





laboratorní + průmyslové

Kat. č.
Název výrobku

Typ
        Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


61156
Celoskleněný teploměr
TC 605

2.950,-

vložka: Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 apod., 








dle dohody


61157
Celoplastový teploměr
TC 625

3.700,-

vložka: Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 apod., 








dle dohody

61158
Nerezový teploměr
TC 635

3.750,-

vložka: Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 apod., 








dle dohody

19.
Pufry pH 

- Pro denní měření – barevně kódované

Kat. č.
Název výrobku

Balení

Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


71111
pufr pH 4

  50 ml

150,-

oranžová barva, stabilizovaný, bez dalšího

71112



120 ml

240,-

ředění

71101



250 ml

390,-

71113



500 ml

520,-








71114
pufr pH 7

  50 ml

150,-

zelená barva, stabilizovaný, bez dalšího

71115



120 ml

240,-

ředění

71102



250 ml

390,-

71116



500 ml

520,-








71117
pufr pH 9

  60 ml

150,-

modrá barva, stabilizovaný, bez dalšího

71118



120 ml

240,-

ředění

71103



250 ml

390,-

71119



500 ml

520,-








71120
pufr pH 10

  60 ml

150,-

bezbarvý, stabilizovaný, bez dalšího

71121



120 ml

250,-

ředění

71104



250 ml

390,-

71122



500 ml

520,-

Poznámka: Výše uvedené roztoky jsou při výrobě testovány certifikovanými standardy s deklarovanou návaz-ností na etalon IUPAC / NIST.

20.
Redoxní kalibrační roztoky



laboratorní + průmyslové

Kat. č.
Název výrobku

Balení

Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


71131
+225 mV redox kalibrační
  50 ml

    180,-

pro kalibraci redoxních elektrod, potenciál

71132



500 ml

    680,-

vztažený k 3M KCl Ag/AgCl  ref. elektrodě


71133
+465 mV redox kalibrační
  50 ml

    490,-

pro kalibraci redoxních elektrod, potenciál

71134



500 ml

 2.800,-

vztažený k 3M KCl Ag/AgCl  ref. elektrodě

21.
Referentní elektrolyty

Kat. č.
Název výrobku

Balení

Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


71171
KCl, nasycený roztok
100 ml

  320,-


71172
KCl, AgCl, nasycený roztok
100 ml

  320,-


71173
KCl, c = 3,0 mol/l

100 ml

  320,-

stabilizovaný


71174
KCl, c = 3,0 mol/l, sat. AgCl
100 ml

  320,-

stabilizovaný

71175
KCl, c = 1,0 mol/l

100 ml

  320,-

stabilizovaný

71176
K2SO4, nasycený roztok
100 ml

  320,-

stabilizovaný

71177
KNO3, c = 3,0 mol/l
100 ml

  320,-

stabilizovaný
71178
KNO3, c = 1,0 mol/l
100 ml

  320,-

stabilizovaný
71179
(NH4)2SO4, c = 1,0 mol/l
100 ml

  320,-

stabilizovaný

71180
NaCl, c = 1,0 mol/l
100 ml

  320,-

stabilizovaný

71181
octan lithný, c = 1,0 mol/l
100 ml

  420,-

stabilizovaný

71182
LiCl, c = 1,0 mol/l

100 ml

  420,-

stabilizovaný

71183
LiCl, c = 1,0 mol/l v ledo-
100 ml

  520,-


vé kyselině octové

71184
LiCl, c = 1,0 mol/l v ethyl-
100 ml

  520,-


alkoholu

71475
VEL 1+


120 ml

  590,-

stabilizovaný

22.
Ostatní roztoky





laboratorní + průmyslové

22.1. Kalibrační roztoky pro iontově selektivní elektrody
Kat. č.
Název výrobku

Konc.: 
  mol/l    nebo
g/l

Jednotná cena bez DPH 21 %


71211
amoniový, NH4Cl, 
c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g N/l


71212
lithiový, LiCl, 

c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g Li/l

71213
sodíkový, NaCl, 

c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g Na/l

71214
draslíkový, KCl,

c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g K/l

71215
vápníkový, CaCl2, 
c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g Ca/l

71216

c = 1,00 g CaO/l (100 °německých tvrdosti) 

71217
baryový, BaCl2, 

c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g Ba/l

71218
dusičnanový, KNO3, 
c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g NO3/l

71219

c = 1,00 g NO3-N/l (dusičnanový dusík)

71220
fluoroborátový, NaBF4, 
c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g B/l

71221
perchlorátový, NaClO4, 
c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g ClO4/l

71222
fluoridový, NaF, 

c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g F/l

71223
chloridový, NaCl, 

c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g Cl/l

71224
amoniakový, NH4Cl, 
c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g NH3/l

71225
uhličitanový, NaHCO3, 
c = 0,100 mol/l
c = 1,00 g CO2/l








500 ml
   
1 lt.









640,-

980,-
Poznámka: Za stejnou cenu lze dodávat i roztoky zředěné, obvykle 10 x (stejné katalogové číslo, nutno udat  požado-vanou koncentraci).  Součástí dodávky je bezpečnostní list.

22.2. Upravovací roztoky, adjustory iontové síly a pH pro měření s ISE a další roztoky 

Koncentrace při 20 °C. 

Kat. č.

Roztok


Balení
Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


71371
chlorid lithný, LiCl, c = 1,0 mol/l
500 ml
   850,-

pro ISE: K+, NH4+, Ba2+
71372
lithiumacetátový pufr, c = 1,0 mol/l
500 ml
   850,-

pro ISE: K+, NH4+,

71373
chlorid sodný, NaCl, c = 1,0 mol/l
500 ml
   450,-

pro ISE: K+, NH4+, Ca2+,

71374
dusičnan draselný, KNO3, c = 1,0 mol/l
500 ml
   450,-

pro ISE: Cl-, Br-, I-, SCN-, Ag+, Cu2+, Pb2+, Cd2+
71375
natriumacetátový pufr, c = 1,0 mol/l
500 ml
   450,-

71376
TISAB F



500 ml
1.450,-

univerzální měření s ISE F-

(obsahuje CDTA)


1000 ml
2.350,-


71396
TISAB NO3


500 ml
2.680,-

pro ISE NO3-





1000 ml  4.850,-

71377
NaH2PO4, c = 1,0 mol/l

500 ml
   550,-

71378
síran hlinitý, Al2(SO4)3, c = 1,0 mol/l
500 ml
   550,-

71379
síran amonný, (NH4)2SO4, c = 1,0 mol/l
500 ml
   550,-

pro ISE: NO3-
71380
ethanolamin, EA,
c = 2,0 mol/l
500 ml
   800,-

71381
EA – HOAc, c = 2,0 mol/l

500 ml
   850,-

71382
EA – HCl, c = 2,0 mol/l

500 ml
   850,-

71383
diethanolamin, DEA, c = 2,0 mol/l
500 ml
   850,-

71384
DEA – HCl, c = 2,0 mol/l

500 ml
   850,-

71385
triethanolamin, TEA, c = 2,0 mol/l
500 ml
   850,-

71386
TEA – HCl, c = 2,0 mol/l

500 ml
   850,-

71387
Tris-, c = 2,0 mol/l


500 ml
   850,-

71388
Tris-HCl, c = 2,0 mol/l

500 ml
   850,-

71389
hydroxid sodný, NaOH, c = 10,0 mol/l
500 ml
   550,-

71390
kyselina citronová, c = 1,0 mol/l
500 ml
   550,-

22.3. Vodivostní kalibrační roztoky s certifikátem
Kat. č.
Název výrobku

Balení

Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití


71161
133,2 / 147,3 S/cm
500 ml

  850,-

kalibrační roztok 0,001M KCl při 20 °C / 25 °C 
71166
651 / 720 S/cm

500 ml

  850,-

kalibrační roztok 0,005M KCl při 20 °C / 25 °C
71162
1278 / 1413  S/cm
500 ml

  550,-

kalibrační roztok 0,01M KCl při 20 °C / 25 °C

71163
1278 / 1413  S/cm
  50 ml

  250,-

kalibrační roztok 0,01M KCl při 20 °C / 25 °C

71164
11,67 / 12, 88 mS/cm
500 ml

  850,-

kalibrační roztok 0,10 M KCl při 20 °C / 25 °C 

71165
102,07 / 111,80 mS/cm
500 ml

  850,-

kalibrační roztok 1,00M KCl při 20 °C / 25 °C

22.4. Uchovávací a čistící roztoky 
Kat. č.
Název výrobku


   
Balení
Cena bez DPH 21 %          Specifická vlastnost, užití


71191
uchovávací roztok pro pH elektrodu
   
100 ml      1.660,-

pro správnou funkci pH elektrody


71193
čistící roztok, rozpouštění peptidů, 1-složkový   1000 ml 
   1.600,-  

71195
čistící roztok pro Pt redoxní elektrody
100 ml
      880,- 
Poznámka: Součástí dodávky výše uvedených roztoků je bezpečnostní list.
23.
Konektory, redukce, kabely 

Laboratorní elektrody jsou standardně vybaveny konektory BNC (pokud není jiný požadavek), jejichž montáž a cena jsou započteny v cenách uvedených elektrod. V případě požadavku na jiný konektor nebo konektorovou čepičku elektrod (konektor DIN 19 262 na kabelu, konektor SN6 v hlavě elektrody, konektor SN6 v hlavě elektrody se závitem Pg 13,5 a protikus - konektor SN6 na kabelu) jsou ceny navýšeny o





          zdarma




     +680,-
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- Konektorové redukce, kabely
Kat. č.
Název výrobku


     Cena bez DPH 21 %

Specifická vlastnost, užití


71201
konektorová redukce BNC-DIN 19262
   950,-
kompaktní přechodka: BNC zásuvka – DIN zástrčka
71202
konektorová redukce J-SN6

1.000,-
kompaktní přechodka: Jack 6,3 zástrčka – SN6 protikus







pro převodníky IZV 253-J (pro elektrody s SN6)

71203
propojovací kabel BNC-SN6

1.300,-
BNC zástrčka – SN6 kabelový protikus (do 4 m)
71204
propojovací kabel DIN-SN6

1.500,-
DIN 19262 zástrčka – SN6 kabelový protikus (do 4 m)
71205
propojovací kabel BNC-BNC

   750,-
na obou koncích BNC zástrčka (do 4 m)
71206
prodlužovací kabel BNC-BNC

   750,-
BNC zástrčka + BNC zásuvka (do 4 m)
Poznámka: Na základě našich zkušeností a zkušeností našich zákazníků jsou použité konektory BNC výhradně nejvyšší kvality s oboustranně zlacenými vývody. Tím je zaručeno bezproblémové mnohonásobné připojení a odpojení konektoru, eliminace nežádoucích přechodových odporů a nejvyšší přesnost měření bez rušivých potenciálů a nábojů. 
24.
Provedení průmyslových elektrod




průmyslové 

1. základní provedení – bez označení
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2. provedení se závitem Pg 13,5 (P 13,5) a vyvedeným kabelem – značení „-SK“ 


[image: image7.png]kabel





3. provedení s čepičkou S7 (na hlavě závit Pg 13,5 (P 13,5) – značení „-SP“ 
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4. provedení s půlcoulovým závitem ½“ a vyvedeným kabelem – značení „-G1/2“ 
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5. provedení „-C“ do tyčových snímačů řady STU 453 (elektroda se našroubuje vodotěsně čelně přímo do snímače, bez rozebírání snímače) 
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6. provedení v různých délkách se závitem ½“ a vyvedeným kabelem – značení „-G1/2/délka od čepičky dolů v mm“ 
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25.
Přístroje, převodníky, snímače

- Přístroje přenosné a laboratorní
Kat. č.
Název výrobku


      Cena bez DPH
21 %
Specifická vlastnost, užití


81112
GMH 3530 – pH / mV metr kapesní
      k upřesnění
mikroprocesor, automatická i manuální kalibrace, 








LCD displej se současným zobr. měř. veličiny a








teploty, nap. 9V bat. 6F22, TK automat. nebo manuál.

- Převodníky
Převodníky slouží k převedení a galvanickému oddělení signálu z elektrody na normalizovaný výstupní signál (0/4-20 mA, 0/1-5 V, 0/2-10 V). Nemají displej a nastavovací prvky pro kalibraci. Jsou určeny především pro průmyslové aplikace.

Dodávají se ve dvojím provedení:

1. v krabičce (IP 65) s průchodkami pro připojení sondy a výstupního kabelu nebo v provedení na DIN-lištu,

Kat. č.
Název výrobku

Cena bez DPH 21 %


Poznámka


81132
převodník pro elektrodu
          6.250,-
profesionální řešení … 2-cestně galvanicky oddělený vstup, 


(analogový, kalibrace


odolnost proti zemním smyčkám, nejvyšší kvalita v přesnosti 


pomocí trimrů, bez displeje)

a stabilitě měření, odolnosti proti rušení; kalibrační;






do objednávky nutno zadat druh elektrody (pH, redox, kyslík, 







vodivost, …); výstup: standardní analogový:  0/4-20 mA, 0-10 V

nebo podle dohody, bližší informace - tel. 

81133
regulátor / převodník TZJ-1           9.800,-
profesionální řešení … 2-cestně galvanicky oddělený vstup, 


(s displejem, automatická


odolnost proti zemním smyčkám, nejvyšší kvalita v přesnosti 


kalibrace, na DIN-lištu nebo

a stabilitě měření, odolnosti proti rušení; kalibrační;

provedení dle dohody)


do objednávky nutno zadat druh elektrody (pH, redox, kyslík, 







vodivost, …); výstup: standardní analogový:  0/4-20 mA, 0-10 V

nebo podle dohody, bližší informace - tel. 

- Snímače
Snímače slouží k uchycení průmyslových elektrod při průmyslovém využití např. v nádržích, potrubích, vrtech apod.

Kat. č.
Název výrobku

Cena bez DPH 21 %


Poznámka


81141
STU 453 … tyčový 
5.850,-

 63 mm, délka: obvykle 1,5 m, materiál: PP, kabel vyvedený


snímač upínací



vodotěsnou průchodkou, krycí koš na elektrodu, teploměr pro 







TK; pro elektrody typu „-C“; nutno upřesnit délku snímače a 







kabelu; přichycení pomocí úchytek na stěnu nádoby

81142
STZ 463 … tyčový 
5.850,-

 63 mm, délka: obvykle 0,5 m, materiál: PP, kabel vyvedený


snímač závěsný



vodotěsnou průchodkou, krycí koš na elektrodu, teploměr pro 







TK; pro elektrody typu „-C“; nutno upřesnit délku snímače a 







kabelu, uvnitř snímače zátěž; zavěšení v nádrži

81143
STU 453 – P… tyčo-         10.900,-

zabudována elektronika převodníku kat. č. 81132


vý snímač STU 453


se zabudovaným 

převodníkem

Poznámka: Další převodníky a snímače – bližší informace telefonicky.

26.
Samočistící provedení elektrod

Samočistící provedení elektrod zajišťuje stabilní a reprodukovatelný signál z elektrody i v prostředí emulzí, suspenzí a jiných ulpívajících nečistot různého původu i nečistot způsobených chemickou reakcí. Elektrody tak do značné míry eliminují např. negativní vliv rzi, tvrdé vody (sloučenin Ca, Mg jak ve formě uhličitanové, tak i síranové), olejových emulzí, ulpívajících organických a anorganických nečistot, tvořících vrstvy apod. Z podstaty věci je samočistící provedení určeno především pro průmyslové elektrody v kontinuálním režimu měření, lze je však použít pro všechny druhy elektrod.
Poznámka: Proč jsou důležité čisté elektrody ? Znečištěné elektrody podle charakteru nečistoty často rychle ztrácejí přesnost, reprodukovatelnost a stabilitu. Ulpívající nečistoty obvykle způsobují posun kalibračních hodnot a velkou hysterézi měření, v krajním případě měření zcela znemožňují. Např. u pH elektrod mohou nečistoty způsobovat nepřesnost měření až v desetinách až jednotkách pH nebo např. způsobovat ztrátu odezvy na změny pH. 
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